X=**D**, Y=**A**, Z=**8**

1)В строчном под номером кода 0044, в прописном - 0076. Разница в одну строчку, т.е. на 32.

2) В строчном под номером кода 0192, в прописном – 0224. Разница в две строки, т.е. на 32.

3)Код 0008 соответсвует символу “BEL”. “8” находится под номером – 0038.

4) Берём код, который соответсвует прописной код, добавляем 32, после чего получаем код заглавной буквы, переводим его в букву.

5) Берём цифру, и добавляем к коду 30 нашу цифру, после чего получаем код нашей цифры в таблице windows 1251, в ascii – добавляем +48 к нашей цифре.